Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:
Малинський фаховий коледж ;
11645, Житомирська область,  с.Гамарня, вул.М.Маклая;
Код за ЄДРПОУ – 00993930;

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 
обладнання для реалізації публічного інвестиційного проекту «Модернізація майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору» (причіп фургон)
ДК 021:2015 – 34220000-5 Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери
 (код відповідно до національного класифікатора України) 

3.  Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-11-05-013012-a

4. Ідентифікатор річного плану закупівлі: UA-P-2026-11-05-012551-a

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
проведення закупівлі причіп фургон: Габаритні розміри та вагові характеристики.
Тип кузова причіп фургон, безгальмівний.
внутрішні/зовнішні розміри кузова
довжина не менше 2500 мм, ширина не менше 1500 мм, висота не менше 1500 мм., довжина дишла не менше 150 см, тип — А-подібне, повна маса не менше 750 кг.
Тип підвіски ресорна або торсіонна, зчіпний (замковий) пристрій розрахований на повну масу від 1300 кг до 1500 кг, колеса та шини одноосний хід, розмірність дисків та шин від R14.
Конструкція кузова (будки) та матеріали.
Матеріал обшивки стін та даху вологостійка автомобільна бакелітова фанера товщиною не менше 9,0 мм., матеріал підлоги посилена вологостійка бакелітова/ламінована фанера з протиковзким покриттям товщиною не менше 12,0 мм., доступ до фургона (двері) наявність від 2 дверей (двостулкові задні та/або бокові).
Електрообладнання та світлотехніка. Тип світлотехніки повністю світлодіодна (LED) вологозахищена світлотехніка, конфігурація освітлення кабельна проводка герметична, адаптована до мережі 12V із заздалегідь змонтованою стандартною вилкою підключення 7 або 13 контактів.
Комплектація та гарантія
Опорні елементи: переднє опорне колесо з хомутом кріплення, дві задні опорні стійки для стабілізації причепа під час завантаження/розвантаження.
Документація: Постачальник зобов'язаний надати повний пакет документів для реєстрації транспортного засобу в сервісних центрах МВС

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 165000,00 грн з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі:  Очікувана вартість предмета закупівлі розраховано відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. При визначенні очікуваної вартості предмету закупівлі взято за основу для розрахунку цінові пропозиції постачальників у Prozorro Market, цінові пропозиції постачальників та укладені договори, які опубліковані в системі Прозоро. Очікувана вартість  включає окрім ціни товару витрати на доставку.











Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:
Малинський фаховий коледж ;
11645, Житомирська область,  с.Гамарня, вул.М.Маклая;
Код за ЄДРПОУ – 00993930;

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 
обладнання для реалізації публічного інвестиційного проекту «Модернізація майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору» (легковий автомобіль )
ДК 021:2015 – 34110000-1 Легкові автомобілі
 (код відповідно до національного класифікатора України) 

3.  Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-11-05-012176-a

4. Ідентифікатор річного плану закупівлі: UA-P-2026-11-05-012242-a
5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
проведення закупівлі легкові автомобілі: Автомобіль призначений для використання як навчально-виробниче обладнання для  мобільної аварійно-ремонтної майстерні  з обслуговування і ремонту лісозаготівельної техніки в лісових умовах. Також передбачається використання автомобіля для буксирування причепа-фургона з ремонтним обладнанням та мобільним протипожежним модулем. 
Рік випуску не раніше 2025–2026 р. Тип кузова кросовер, кількість місць — 5, привод передній (2WD), габаритна довжина в діапазоні від 4340 мм до 4510 мм, габаритна ширина не менше 1850 мм, габаритна висота в діапазоні від 1650 мм до 1690 мм, колісна база в діапазоні від 2650 мм до 2680 мм, мінімальний дорожній просвіт (кліренс) не менше 182 мм, об'єм паливного бака не менше 50 л, об'єм багажного відділення (у стандартному положенні сидінь) не менше 540 л, об'єм багажного відділення (зі складеними задніми сидіннями) не менше 1630 л, споряджена маса автомобіля не менше 1420 кг, повна маса автомобіля не більше 2030 кг.
Тип пального дизельний  або бензиновий, робочий об'єм двигуна від 1.5 см³ до 2.0 см³, кількість циліндрів 4, максимальна потужність двигуна не менше 85 кВт (115 к.с.), максимальний крутний момент не менше 250 Н·м, коробка передач механічна (не менше 6-ти передач) або автоматична (не менше 8-ми передач), екологічний клас (норма токсичності) не нижче EURO 6, витрати пального в комбінованому (змішаному) циклі не більше 6,3 л/100 км, захист кузова наявність заводського антикорозійного/антигравійного захисту нижньої частини кузова та/або захисних пластикових накладок по периметру кузова (арки, пороги), антиблокувальна система гальм (ABS), електронна система розподілу гальмівних зусиль (EBD/EBS), система допомоги при екстреному гальмуванні (EBA/AFU/Active Safety Brake), електронна система курсової стійкості/стабілізації (ESC/ESP), система допомоги при старті на підйомі (HAS/HAC/ Hill Start Assist), асистент попередження про зіткнення та екстреного гальмування у міському циклі, фронтальні подушки безпеки водія та переднього пасажира, бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира, наявність бокових шторок безпеки, передні та задні ремені безпеки з преднатягувачами, клімат-контроль, денні ходові LED-вогні, ближнє LED-світло або світлодіодні фари головного світла, протитуманні фари, датчик дощу та датчик світла, передні та задні датчики паркування (парктроніки) або камера заднього огляду, аналогова або цифрова панель приладів (кольоровий TFT LCD монітор від 4,2" до 12,3"), круїз-контроль з обмежувачем швидкості, мультимедійна система з кольоровим сенсорним екраном (розмір від 8" до 12,3"), передні та задні імпульсні електросклопідйомники, регулювання сидіння водія за висотою, регулювання кермової колонки за висотою та глибиною, підсилювач керма, центральний замок, кнопка запуску двигуна та функція безключового доступу, колісні диски розмірністю не менше R17, наявність тягово-причіпного пристрою із технічно припустимою максимальною вагою причепа з гальмами не більше 1500 кг, гарантійний строк не менше 3 років або100000 км пробігу. 
Постачальник зобов'язаний надати повний пакет документів для реєстрації транспортного засобу в сервісних центрах МВС України.
6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1277403,00 грн з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі:  Очікувана вартість предмета закупівлі розраховано відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. При визначенні очікуваної вартості предмету закупівлі взято за основу для розрахунку цінові пропозиції постачальників у Prozorro Market, цінові пропозиції постачальників та укладені договори, які опубліковані в системі Прозоро. Очікувана вартість  включає окрім ціни товару витрати на доставку.


[bookmark: _GoBack]Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:
Малинський фаховий коледж ;
11645, Житомирська область,  с.Гамарня, вул.М.Маклая;
Код за ЄДРПОУ – 00993930;

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 
обладнання для реалізації публічного інвестиційного проекту «Модернізація майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору» (пожежний модуль )
ДК 021:2015 – 34220000-5 Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери (код відповідно до національного класифікатора України) 

3.  Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-11-05-012366-a

4. Ідентифікатор річного плану закупівлі: UA-P-2026-11-05-012820-a

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
проведення закупівлі пожежний модуль: Тип транспортного засобу: Причіп автомобільний одновісний, адаптований під пожежний модуль, довжина причепа (загальна з дишлом): в діапазоні від 2930 мм, ширина причепа в діапазоні від 1670 мм, Кількість осей — 1 шт., вісь односкатна.
Гальмівна система: наявність робочого гальма, стояночного ручного гальма з тросовим приводом, повна маса причепа за паспортом: не більше 750 кг. Ємність для води (бак/цистерна): Об'єм в діапазоні від 500 л до 1000 л., матеріал виготовлення повинен бути стійким до корозії та динамічних навантажень під час транспортування,
Вага пожежного модуля (суха, без води): в діапазоні від 160 кг до 200 кг.
Характеристики насосного агрегату (мотопомпи)
Високонапірна пожежна система:
Продуктивність: від 390 л/хв, висота напору (водяного стовпа): від 50 м., потужність двигуна: від 3,2 кВт при 3600 об/хв.
Загальні параметри ДВЗ мотопомпи:
Максимальна висота всмоктування не менше 8 м., Об’єм паливного бака: від 3,2 л.,  Вага мотопомпи (суха): від 21 кг.
Пожежний ствол: Ручний комбінований пожежний ствол або ствол-пістолет, Довжина рукава: в діапазоні від 20 м.
Діаметр не менше 32 мм.
Всмоктуючий рукав: довжина не менше 8 м, діаметр не менше 50 мм, 
Причіп з пожежним модулем повинен відповідати вимогам безпеки та ПДР України, постачатися з пакетом документів для реєстрації шасі в сервісних центрах МВС.
Гарантійний термін: не менше 12 місяців
6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 312333,00 грн з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі:  Очікувана вартість предмета закупівлі розраховано відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. При визначенні очікуваної вартості предмету закупівлі взято за основу для розрахунку цінові пропозиції постачальників у Prozorro Market, цінові пропозиції постачальників та укладені договори, які опубліковані в системі Прозоро. Очікувана вартість  включає окрім ціни товару витрати на доставку.



